附件

医院消防门更换需求

1、消防门规格参数：甲级双开钢质隔热防火门，门框内尺寸宽1480mm，高2300mm；

2、消防门更换包含除门扇外的消防门闭门器、消防门锁及附件安装，不含门框更换；

3、消防门更换施工包括旧门的拆除清运及新门安装调试；

4、中标后8个日历天内完成消防门供货安装施工完成；

5、质保期不少于两年。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **珠海市香洲区人民医院职工饭堂消防门采购项目报价表** | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价(单位元，含税) | 备注 |
| 1 | 职工饭堂消防门采购项目 | 樘 | 2 |  | 项目全包费用 |
| 备注：依据现场实际情况可调整相关项目 | | | | | |

施工单位（盖章）：

日 期：

联系电话：