附件2

新大楼地下停车场车位编号及停车区域立柱标注更新采购项目需求

1、车位编号单个尺寸250mm\*650mm，所用材料应环保、耐磨且与地坪漆紧密贴合，确保编号平整、耐用；

2、停车区域立柱标注更新单个尺寸800mm\*900mm，采用乳胶漆完成墙柱面改色后重新标注，所用乳胶漆应环保、无异味、防潮且选用漆色应与相邻柱面的相近、无明显色差；

3、电梯按键标识应粘贴牢固，不易氧化褪色；

4、中标后7个日历天内完成项目全部施工内容；

5、质保期不少于两年。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新大楼地下停车场车位编号及停车区域立柱标注更新采购项目报价清单 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 墙柱面改色及标注 | 套 | 58 |  |  | 墙柱面乳胶漆改色，制模重新标注（800mm\*900mm） |
| 2 | 地面车位号标识标注 | 套 | 134 |  |  | 环氧地坪漆车位号制模及划线标注（250mm\*650mm） |
| 3 | 电梯按键标识 | 套 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 含税 |

施工单位（盖章）：

日 期：

联系电话：